**Povinnosti provozovatelů kotlů a kamen**

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen:

* uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem;
* dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře;
* spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu;
* předkládat orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích;
* umožnit pověřeným osobám přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností;
* provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v  [příloze č. 11](https://www.aspi.cz/products/lawText/1/77678/1/ASPI%253A/201/2012%20Sb.%2523)  zákona o ochraně ovzduší;
* provádět pravidelně **nejméně jednou za tři roky** prostřednictvím odborně způsobilé osoby **kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva** o celkovém jmenovitém tepelném příkonu **od 10 do 300 kW včetně**, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a **předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly**, potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší;
* ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

Odkaz na webové stránky MŽP – Jak správně topit: <https://jakspravnetopit.cz/>